










|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплектация | Сопряжение   1. При первом использовании нажмите и удерживайте сенсоры на наушниках 2 и более секунды.     L Удерживайте > 2 сек. R   1. Наушники включатся и перейдут в режим сопряжения (индикатор мигает синим и красным). | Подключение   1. В списке устройств выберите “KOSS TWS250i”   Bluetooth  DEVICES  KOSS TWS250i Connected   1. Сопряжение успешно   “Connected”  При следующем включении наушники автоматически подключатся к вашему устройству. | Сенсорное управление  Функции сенсорных кнопок и индикация   1. Разговор по телефону   L R  x2 ﹥1сек x2 ﹥1сек   1. Музыка   L R  x1 x2 x1 x2  ﹥2сек ﹥2сек | Сенсорное управление   1. Голосовой ассистент   L R  x3 x3   1. Выключение   Поместите наушники в кейс для автоматического выключения или удерживайте сенсоры 5 секунд для выключения вручную.  L R  ﹥5сек ﹥5сек |
|  | Зарядный кейс |
| TWS250i РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ |  |
|  |
| Наушники |
|  |
| Зарядный кабель |
|  |





|  |  |
| --- | --- |
| Включение | Синий x3 |
| Выключение | Красный x1 |
| Сопряжение | Мигание |
| Подключены | Мигает раз в 5 сек |
| Низкий заряд батареи  Зарядка | Мигает красным  Горит красным |
| Зарядка завершена | Выключен |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Световая индикация    R L  **Индикация на наушниках**        **Индикация на кейсе**  0~25%  25~50%  50%~75%  75%~100% | Зарядка   1. Подключите зарядный кейс к источнику питания с помощью кабеля из комплекта.      1. Когда наушники находятся в кейсе, индикаторы на них показывают процесс зарядки. | Сброс  Шаг 1: Поместите оба наушника в кейс, удерживайте сенсоры на них 5 секунд для выключения.  Шаг 2: Нажмите и удерживайте сенсоры на наушниках 8 секунд, когда они находятся в кейсе и выключены.  ① ② ① ②  ﹥5сек ﹥8сек ﹥5сек ﹥8сек   * В процессе индикатор мигнет красным 4 раза и прозвучит звуковой сигнал.   2. После сброса заново запустится процесс сопряжения | Характеристики  Устройство предназначено для использования при температурах от 0℃ до 45℃; использование и хранение при более низких или высоких температурах может повредить устройство.  KOSS Corporation Модель: KOSS TWS250i  Версия Bluetooth: V5.0 Напряжение питания: 5В=280мА  Емкость аккумулятора зарядного кейса：300мАч 1.11 Вт∙ч  Суммарная емкость аккумуляторов наушников：100мАч 0.37 Вт∙ч | Рекомендации  **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  Предназначены для индивидуального прослушивания. Не разбирать, не бросать, не допускать попадания влаги. Длительное прослушивание на высокой громкости оказывает вредное влияние на слух. Использовать строго по назначению.  **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ**  pic2Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.  Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. | Страна изготовления: Китай. Товар сертифицирован. Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники". Соответствует требованиям ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». |