|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплектация  | Сопряжение 1. При первом использовании нажмите и удерживайте сенсоры на наушниках 2 и более секунды.

 L Удерживайте > 2 сек. R1. Наушники включатся и перейдут в режим сопряжения (индикатор мигает синим и красным).

  | Подключение 1. В списке устройств выберите “KOSS TWS250i”

BluetoothDEVICESKOSS TWS250i Connected1. Сопряжение успешно

“Connected”При следующем включении наушники автоматически подключатся к вашему устройству. | Сенсорное управление Функции сенсорных кнопок и индикация1. Разговор по телефону

L Rx2 ﹥1сек x2 ﹥1сек1. Музыка

L Rx1 x2 x1 x2 ﹥2сек ﹥2сек | Сенсорное управление 1. Голосовой ассистент

L Rx3 x31. Выключение

Поместите наушники в кейс для автоматического выключения или удерживайте сенсоры 5 секунд для выключения вручную.L R ﹥5сек ﹥5сек |
|  | Зарядный кейс |
| TWS250i РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ |  |
|  |
| Наушники |
|   |
| Зарядный кабель |
|  |





|  |  |
| --- | --- |
| Включение | Синий x3 |
| Выключение | Красный x1 |
| Сопряжение | Мигание |
| Подключены | Мигает раз в 5 сек |
|  Низкий заряд батареи Зарядка | Мигает красным Горит красным |
| Зарядка завершена | Выключен |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Световая индикация  R L**Индикация на наушниках****Индикация на кейсе**0~25%25~50%50%~75%75%~100% | Зарядка 1. Подключите зарядный кейс к источнику питания с помощью кабеля из комплекта.

1. Когда наушники находятся в кейсе, индикаторы на них показывают процесс зарядки.

 | Сброс Шаг 1: Поместите оба наушника в кейс, удерживайте сенсоры на них 5 секунд для выключения.Шаг 2: Нажмите и удерживайте сенсоры на наушниках 8 секунд, когда они находятся в кейсе и выключены.① ② ① ② ﹥5сек ﹥8сек ﹥5сек ﹥8сек* В процессе индикатор мигнет красным 4 раза и прозвучит звуковой сигнал.

2. После сброса заново запустится процесс сопряжения  |  Характеристики Устройство предназначено для использования при температурах от 0℃ до 45℃; использование и хранение при более низких или высоких температурах может повредить устройство.KOSS Corporation Модель: KOSS TWS250iВерсия Bluetooth: V5.0 Напряжение питания: 5В=280мАЕмкость аккумулятора зарядного кейса：300мАч 1.11 Вт∙чСуммарная емкость аккумуляторов наушников：100мАч 0.37 Вт∙ч  | Рекомендации **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**Предназначены для индивидуального прослушивания. Не разбирать, не бросать, не допускать попадания влаги. Длительное прослушивание на высокой громкости оказывает вредное влияние на слух. Использовать строго по назначению.**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ**pic2Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |  Страна изготовления: Китай. Товар сертифицирован. Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники". Соответствует требованиям ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». |